“Фарғона НҚИЗ” МЧЖ

моддий таъминот

бўлими бошлиғи

Ш. И. Файзуллаевга

АСОС ХАТИ

2-технологик цехининг 2 блок типидаги 36/1,3М технологик қурилмасини

узлуксиз ва бир маромда ишлашини таъминлаш бўйича

1. 2-технологик цехининг 2 блок типидаги 36/1,3М технологик қурилмасини

Т-4 ЛУМУС русумли иссиқлик алмаштиргичларини 50% дан ортиқ трубалари пробкалар ёрдамида заглушка қилинган ва ишга яроқсиз деб топилган. Бу қурилмани бир маромда ишлаши учун тусқинлик қилади. Нуқсонни ўз вақтида бартараф қилиш учун керакли товар-моддий бойлиги сотиб олинмаса, бир қатор муаммоларга олиб келади. Яъни Т-4 ЛУМУС русумли иссиқлик алмаштиргичларни олиб келингунга қадар ишга қуйилмейди. Бундай муаммоларни ечимини топиш учун қуйида курсатилган товар-моддий бойликлари сотиб олиб келиниши шарт:

**Секции «Лумус» из материала «ЛАМШ» - миқдори 5 дона**.

Изоҳ: бу русумдаги **Секции «Лумус» из материала «ЛАМШ»** Т-4 иссиқлик алмаштиргичларини таъмири давомида 32-цех чилангарлари томонидан алмаштирилади.

**2.Хавфсизлик нуқтаи назаридан қараганда,** юқорида кўрсатилган **Секции «Лумус» из материала «ЛАМШ»**  олиб келинмаса ишлатиш давомида пропанни совитиш самарадорлиги пасайиб, системадаги босим ортади ва қурилмани авария ҳолатига олиб келаб портлаш содир бўлиб, атрофдагилар ҳаётига хавф солади.

3.Рўйхатда белгиланган товар-моддий бойликлари олиб келинмаса 36/1 технологик

қурилмаси тўхтатилади ва аста-секинлик билан 1, 2, 3, 5-цехларнинг айрим

қурилмаларини тўхташига олиб келади.

2-цех бошлиғи: Р. Хакимов

2-цех механиги О. Гафуров